**招标公告**

业务编号：ZB/SC2022-RG221

一、招标项目内容、技术要求、计划招标时间等

（一）招标项目名称：超低排放环保监控设备采购

（二）招标采购数量：1套

（三）技术要求：符合国家、行业最新标准规范，满足需方现场要求。

（四）计划招标时间：2022年8月上旬（具体以招标说明书为准）

（五）报名截止时间：2022年7月29日

（六）其他：无

二、对投标单位的资质要求：

（一）具有独立法人资格或其他组织的中间商（成立一年以上）。

（二）具有独立法人资格或其他组织的生产厂家。

（三）需提供原厂项目授权书及售后服务承诺函。

三、拟签订合同主要条款

（一）交货结算方式：货到招标单位指定地点，初步验收合格入库，投标单位按招标价格开具13%增值税专用发票，发票挂账60天后招标单位以银行承兑汇票滚动支付货款。支付低于六个月承兑或银行转账时按需方财务规定收取资金占用费，需方开具6%增值税发票。产品价款的10%作为质保金，质保金在供方如约履行完毕“供方对质量负责的条件和期限”约定义务的情况下，于质保期满双方无异议后返还供方，质保金不计息。

（二）交货必须附产品合格证，持入库凭证到萍乡萍钢安源钢铁有限公司安源片物资仓库验收。

四、意向投标人提交的资格证明文件

（一）资质材料：

1.营业执照副本复印件、开户许可证复印件，如有生产许可证、体系认证证书、特种设备制造许可证等一并附上。

2.法定代表人和代理人身份证复印件及法定代表人授权委托书（授权书必须有法人章或签字及加盖公章）、承诺书。

3.投标单位开票信息。

4.原厂项目授权书及售后服务承诺函。

上述资料需加盖报名单位公章。

提交方式：发送邮件至agqhb@pxsteel.com，发邮件时请注明邮件主题名称：XXXX公司报名超低排放环保监控设备项目采购招标资质文件。网上报名如不按此要求发送邮件，招标方对邮件遗失所造成的后果不负任何责任。

五、投标方式

招标单位对意向投标单位提交的资质材料进行审查，向审查合格单位发出招标说明书，请接到招标说明书的单位按要求时间交纳相应投标保证金（20000元）、投标报名费（200元）等。中标单位的投标保证金自动转为履约保证金，履约保证金按标的金额的5%收取，多退少补。未中标单位的投标保证金在宣标后十五个工作日内一次性返还（无息）。开票信息如下：

账户名称：萍乡萍钢安源钢铁有限公司

开户行：中国建设银行股份有限公司萍乡湘东支行

账号：36001752010052504776

六、招标方信息

（一）招标单位名称：萍安钢铁设备材料公司

（二）招标项目业务负责人及联系方式：彭海春18870993466

（三）设备材料公司监督电话：李先生 0799-6356077

（四）审监法务部监督电话：王先生 0799-6356116

萍乡萍钢安源钢铁有限公司

公告时间：2022年7月22日

**[法人代表](http://www.so.com/s?q=%E6%B3%95%E4%BA%BA%E4%BB%A3%E8%A1%A8&ie=utf-8&src=wenda_link" \t "_blank)授权书**

**萍乡萍钢安源钢铁有限公司**：

是中华人民共和国合法企业，法定地址：

法定代表人 特授权 代表我公司全权办理针对贵公司超低排放环保监控设备采购招标活动（业务编号：ZB/SC2022-RG221）的投标、谈判、签约等具体工作，并签署全部的有关文件、协议及合同。

我公司对被授权人的签名负全部责任，本授权书有效期：2022年7月22日至2023年7月21日。

在撤销授权的书面通知之前，本授权书一直有效。被授权人签署的所有文件（在授权书有效期内签署的）不因授权的撤销而失效。

被授权人签字： 授权人（签章或签字）：

[身份证号](http://www.so.com/s?q=%E8%BA%AB%E4%BB%BD%E8%AF%81%E5%8F%B7&ie=utf-8&src=wenda_link" \t "_blank)： [身份证号](http://www.so.com/s?q=%E8%BA%AB%E4%BB%BD%E8%AF%81%E5%8F%B7&ie=utf-8&src=wenda_link" \t "_blank)：

职务：业务经理 职务：总经理

电话： 电话：

单位名称：（公章）

签署日期：2022-7-22

**承诺书**

**萍乡萍钢安源钢铁有限公司：**

我司自愿参与超低排放环保监控设备项目（业务编号：ZB/SC2022-RG221）的投（议）标，现承诺如下：

一、我司将遵循公平、公正、公开及诚实信用的原则参加本项目投（议）标，理解并接受贵公司的开标、评标、定标等相关规定。

二、我司按本项目招（议）标公告要求提供的所有法人资料及有关材料均真实有效、合法持有，不存在失效、虚假的情况。

三、严格遵守贵司的有关规定，投（议）标中不围标、不串标、不泄标，以及不排挤其他投标人参与公平竞争。

四、在本项目投（议）标有效期之内不撤回投标，中标后在贵司规定的期限内签订合同，全面履行合同义务。

若违反上述承诺内容，我司自愿接受贵司处理（如：取消投标中标资格、没收[投标或履约保证金](http://zhidao.baidu.com/search?word=%E6%8A%95%E6%A0%87%E4%BF%9D%E8%AF%81%E9%87%91&fr=qb_search_exp&ie=utf8" \t "_blank)），并承担由此造成贵司的经济损失赔偿及法律责任。

承诺单位（公章）：

法定代表人或委托代理人（签名）：

日期： 2022年7月22日

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 超低排放环保监控设备清单 | | | | | |
| 序号 | 设备名称 | 设备型号 | 参数 | 单位 | 数量 |
| 1 | 红外筒型摄像机 | DS-2CD3646FWDA3/F-LZS(2.7~12 mm镜头) | 400万1/3"CMOS 智能变焦筒型网络摄像机 采用深度学习硬件及算法，提供精准的人车分类侦测，支持越界侦测，区域入侵侦测，进入区域侦测和离开区域侦测 支持对运动人脸进行检测，跟踪，抓拍，评分，筛选，输出最优的人脸抓图 最低照度: 彩色：0.002 Lux @（F1.2，AGC ON），0 Lux with IR 宽动态: 120 dB 焦距&视场角: 2.7~12 mm，水平视场角：106°~36°，垂直视场角：57°~20°，对角视场角：125°~41°  补光灯类型: 智能补光，可切换白光灯、红外灯 补光距离: 红外光：最远可达50 m；白光：最远可达30 m 防补光过曝: 支持 红外波长范围: 850 nm 最大图像尺寸: 2560 × 1440 视频压缩标准: 主码流：H.265/H.264 网络存储: 支持NAS（NFS，SMB/CIFS均支持），支持MicroSD(即TF卡)/MicroSDHC/MicroSDXC卡（最大256 GB）。 网络: 1个RJ45 10 M/100 M自适应以太网口 音频: 1路输入（Line in）；1路输出（Line out）；1个内置麦克风，1个内置扬声器 报警: 1路输入，1路输出（报警输出最大支持DC24 V，1 A或AC24 V，1 A） 复位: 支持 电源输出: DC12 V 100 mA 产品尺寸: 94.9 × 100.1 × 195.9 mm 包装尺寸: 315 × 137 × 141 mm 设备重量: 800 g 带包装重量: 1140 g 启动和工作温湿度: -30 ℃~60 ℃；湿度小于95%（无凝结） 电流及功耗: DC：12 V，1.08 A，最大功耗：13 W；PoE：（802.3at，42.5 V~57 V），0.36 A~0.27 A，最大功耗：15 W 供电方式: DC：12 V ± 25%，支持防反接保护；PoE：802.3at，Class 4 电源接口类型: Ø5.5 mm圆口  防护: IP67 | 台 | 40 |
| 2 | 红外筒型摄像机 | DS-2CD3646FWDA3/F-LZS(7~35 mm镜头) | 400万1/3"CMOS 智能变焦筒型网络摄像机 采用深度学习硬件及算法，提供精准的人车分类侦测，支持越界侦测，区域入侵侦测，进入区域侦测和离开区域侦测 支持对运动人脸进行检测，跟踪，抓拍，评分，筛选，输出最优的人脸抓图 最低照度: 彩色：0.002 Lux @（F1.2，AGC ON），0 Lux with IR 宽动态: 120 dB 焦距&视场角: 7~35 mm，水平视场角：30°~11°，垂直视场角：16°~6°，对角视场角：34°~12°  补光灯类型: 智能补光，可切换白光灯、红外灯 补光距离: 红外光：最远可达50 m；白光：最远可达40 m 防补光过曝: 支持 红外波长范围: 850 nm 最大图像尺寸: 2560 × 1440 视频压缩标准: 主码流：H.265/H.264 网络存储: 支持NAS（NFS，SMB/CIFS均支持），支持MicroSD(即TF卡)/MicroSDHC/MicroSDXC卡（最大256 GB）。 网络: 1个RJ45 10 M/100 M自适应以太网口 音频: 1路输入（Line in）；1路输出（Line out）；1个内置麦克风，1个内置扬声器 报警: 1路输入，1路输出（报警输出最大支持DC24 V，1 A或AC24 V，1 A） 复位: 支持 电源输出: DC12 V 100 mA 产品尺寸: 94.9 × 100.1 × 195.9 mm 包装尺寸: 315 × 137 × 141 mm 设备重量: 800 g 带包装重量: 1140 g 启动和工作温湿度: -30 ℃~60 ℃；湿度小于95%（无凝结） 电流及功耗: DC：12 V，1.08 A，最大功耗：13 W；PoE：（802.3at，42.5 V~57 V），0.36 A~0.27 A，最大功耗：15 W 供电方式: DC：12 V ± 25%，支持防反接保护；PoE：802.3at，Class 4 电源接口类型: Ø5.5 mm圆口  防护: IP67 | 台 | 34 |
| 3 | 硬盘录像机 | DS-98128X-I16/NT | 支持上传数据到支持环保集控管理平台 3U标准机架式IP存储 X86架构/嵌入式软硬件设计 全插拔模块化无线缆设计，双电源 128路H.265、H.264混合接入 512M接入/512M存储/512M转发 16盘位，最高支持12TB硬盘 1个eSATA/Raid/2个HDMI、1个VGA，HDMI双4K异源输出（可选配液晶屏） 20路1080P或5路4K H.265、H.264混合解码 报警16进8出 4个千兆网口 2个USB2.0，2个USB3.0 Smart 2.0/整机热备/VQD视频质量诊断/SMD（普通IPC区域入侵、越界侦测检测） 选配扩展板可增加的接口：报警32进16出/4个千兆光口/8个RS-485串行接口 | 台 | 6 |
| 4 | 海康威视监控平台服务器 | DS-VE22S-B/PT | 4210R×2/32G，DDR4×4/600G 10K SAS×2（8盘位，RAID 1）/SAS\_HBA/1GbE\*2 电×1/550W(1＋1)/3Y2U，双路标准机架式服务器CPU：2颗intel至强系列处理器，核数≥10核，主频≥2.4GHz，内存：128G DDR4，16根内存插槽，最大支持扩展至2TB内存硬盘：2块 600G 10K 2.5寸，SAS硬盘阵列卡：SAS\_HBA卡, 支持RAID 0/1/10PCIE，扩展：最大可支持6个PCIE扩展插槽，网口：2个千兆电口，其他接口：1个RJ45管理接口，后置2个USB 3.0接口，前置2个USB2.0接口，1个VGA接口，电源：标配550W（1+1）高效铂金CRPS冗余电源，包含400路监控授权增补，支持平台级联推送机箱规格：87.8mm(高)x448mm(宽)x729.8mm(深)，设备重量：约26KG（含导轨），操作系统：HIK OS | 台 | 1 |
| 5 | 监控专用硬盘 | ST8000VX001 | SEAGATE,SKYHAWK,8TB,256MB,SATA 8Gb/s监控级硬盘 | 块 | 96 |
| 6 | 电源适配器 | DC12V2A | 适配红外筒型摄像机 | 个 | 74 |
| 7 | 摄像机支架 | 适配红外筒型摄像机 |  | 个 | 74 |
| 8 | 前端箱 | 长500\*宽500\*深200，含二层层板 | 含二层层板,跨接线端子，材质：外壳不锈钢，喷警示标志 | 个 | 40 |
| 9 | 防雷排插 | 三叉式，6位 |  | 只 | 40 |
| 10 | 室外8芯监控网线带电源一体线 |  | 8芯0.5无氧铜网线+2芯1.0无氧铜电源线(305米/一箱) | 米 | 6100 |
| 11 | 以太网交换机 | SMB-MS4008-PWR(H3C) | 8口，POE | 台 | 50 |
| 12 | 以太网交换机 | H3C S3100V3-10TP-SI | 10口 | 台 | 20 |
| 13 | 以太网交换机 | H3C S3100V3-18TP-SI | 18口 | 台 | 10 |
| 14 | 六类非屏蔽网络水晶头 | TP-LINK TL-EH601-100 | 24K 50U"镀金触点/RJ45(100只装） | 盒 | 10 |
| 15 | PVC线管 | DN20mm | 阻燃，直径20mm | 米 | 3000 |
| 16 | 射钉枪 | 9000T | 科美滋9000T塑箱款套装,大小钉通用威力可调。 | 套 | 2 |
| 17 | 管卡钉 | L=32mm | Φ20mm管卡钉：钉子长度32mm，药芯直径8mm，用于射钉枪。 | 个 | 1000 |
| 18 | 室外无线网桥 | DS-3WF03C-E/D | 海康威视，免配置 | 对 | 20 |
| 19 | 单模八芯室外光缆 | GYXTW-8B | 室外、铠装、单模 | 米 | 3000 |
| 20 | 光纤收发器 | 博扬（BOYANG）BY-DG104A | 千兆一光四电单模单纤光纤收发器交换机、光电转换器 防雷SC接口 25公里外置电源 | 个 | 30 |
| 21 | 光纤收发器 | 博扬（BOYANG）BY-DG104B | 千兆一光四电单模单纤光纤收发器交换机、光电转换器 防雷SC接口 25公里外置电源 | 个 | 30 |
| 22 | 网络机柜 | 图腾42U网络机柜 | （600\*800\*2055） | 台 | 2 |
| 23 | 光模块 | SFP-GE-LX-SM1310-A | 适配H3C交换机 | 台 | 48 |
| 24 | 交换机 | H3C S5560X-30F-EI | 24个千兆SFP口，8个10/100/1000Base-T自适应以太网端口，4个万兆SFP+口。配风扇、双电源。 | 台 | 1 |
| 25 | 光纤跳线 | SC-LC | 单模3米(双纤/根) | 根 | 48 |
| 26 | 光纤跳线 | SC-SC | 单模3米 | 根 | 200 |
| 27 | 光纤法兰 | SC-SC |  | 个 | 200 |
| 28 | 单模拉锥式光纤分路器 | SC 1分4 | 单模1.5米，Pheenet菲尼特分光器，电信级均分。 | 件 | 40 |
| 29 | 终端盒 | 8口 | 满配8个SC耦合器含尾纤 | 只 | 30 |
| 30 | 电缆 | VVP3\*1.5 | 额定电压450/750V，绝缘等级0.6/1kV，允许温度70℃ | 米 | 13000 |
| 1. 本次采购的超低排放环保监控设备要求：摄像机、硬盘录像机和监控平台服务器必须相互兼容，为同一品牌； 2. 摄像机、硬盘录像机和监控平台服务器需提供原厂项目授权书及售后服务承诺函原件，所有产品通过原厂官网可查。   三、需厂家提供指导安装调试。 | | | | | |