**招标公告**

业务编号：ZB/SC2021-QS233

一、招标项目内容、技术要求、计划招标时间等

（一）招标项目名称：工控电仪配件等采购。

（二）招标采购数量：单次。

（三）技术要求：符合国家、行业最新标准规范，满足需方现场要求。

（四）计划招标时间：2021年9月下旬（具体以招标说明书为准）。

（五）报名截止时间：2021年9月24日17时。

（六）其他：无。

二、对投标单位的资质要求：

具有独立法人资格或其他组织的生产厂家和中间商。

三、拟签订合同主要条款

（一）交货结算方式：货到招标单位指定地点，初步验收合格入库，投标单位按招标价格开具13%增值税专用发票，发票挂账60天后招标单位以银行承兑汇票滚动支付货款。支付低于六个月承兑或银行转账时按需方财务规定收取资金占用费，需方开具6%增值税发票。产品价款的10%作为质保金，质保金在供方如约履行完毕“供方对质量负责的条件和期限”约定义务的情况下，于质保期满双方无异议后返还供方，质保金不计息。

（二）交货必须附产品合格证，持入库凭证到萍乡萍钢安源钢铁有限公司湘东片或安源片物资仓库验收。

四、意向投标人提交的资格证明文件

（一）资质材料：

1.营业执照副本复印件、开户许可证复印件，如有生产许可证、体系认证证书、特种设备制造许可证等一并附上。

2.法人和代理人身份证复印件及法人授权委托书（授权书必须有法人章或签字及加盖公章）、承诺书。

3.投标单位开票信息。

上述资料需加盖报名单位公章。

（二）提交方式：发送邮件至agqhb@pxsteel.com，发邮件时请注明邮件主题名称：XXXX公司报名工控电仪配件等采购项目招标资质文件。网上报名如不按此要求发送邮件，招标方对邮件遗失所造成的后果不负任何责任。

五、投标方式

招标单位对意向投标单位提交的资质材料进行审查，向审查合格单位发出招标说明书请接到招标说明书的单位按要求时间交纳相应投标保证金（20000元）、投标报名费（500元）等。中标单位的投标保证金自动转为履约保证金，履约保证金按标的金额的5%收取，多退少补。未中标单位的投标保证金在宣标后十五个工作日内一次性返还（无息）。开票信息如下：

账户名称：萍乡萍钢安源钢铁有限公司

开户行：中国建设银行股份有限公司萍乡湘东支行

账号：36001752010052504776

六、招标方信息

（一）招标单位名称：萍安钢铁设备材料公司

（二）招标项目业务负责人及联系方式：丁工 18870595181

（三）设备材料公司监督电话：蔡工 0799-6356077

（四）审监法务部监督电话： 王先生 0799－6356116

萍乡萍钢安源钢铁有限公司

公告时间：2021年9月16日

|  |
| --- |
|  |
| |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 招标清单 | | | | | | | | 业务编号：ZB/SC2021-QS233 | | | | | | | | 序号 | 物资名称 | 型号 | 参数 | 计划数量 | 单位 | 备注 | | | 1 | 自动熔样炉托架 | HNJC-L4C-TJ | 洛阳海纳检测仪器有限公司HNJC-L4D | 4 | 件 |  | | 2 | 红外热成像仪 | FLIR-E53 | -20℃-630℃ | 1 | 台 |  | | 3 | 变频器 | ATV71HU75N4 |  | 2 | 台 |  | | 4 | 纽扣电池 | AG13-357 | 验电器用 | 50 | 只 |  | | 5 | 压力传感器 | PT-504L | 5VDC,0.5-4.5V,0-1MPa | 2 | 只 |  | | 6 | 直线板式无盲区双色汽包水位计显示屏 | 配SHS-SMW100-1型水位计 |  | 3 | 件 |  | | 7 | 变频器 | ATV340D30N4E |  | 3 | 台 |  | | 8 | 数显表 | KP1-D-A9-A | INPUT:4-20mADC,DISP:0-100.0 | 2 | 只 |  | | 9 | 电磁阀 | FMD2/5-08 | DC24V | 10 | 只 |  | | 10 | 脉冲电磁阀 | DMF-Z-40S | AC220V | 6 | 只 |  | | 11 | 显控触摸屏 | SK-102HS DC24V | DC24V | 1 | 块 |  | | 12 | 熄火保护报警控制箱 | BWBQ-13 |  | 3 | 套 |  | | 13 | 电动机微机保护装置 | FN-871S | 程序版本 无 ，工作电源DC220V ，额定电流5A | 1 | 台 |  | | 14 | 熄火保护报警控制箱 | BWBQ-13 |  | 1 | 套 |  | | 15 | 三菱可编程控制器 | FX3u-80M | 带存储卡 | 2 | 件 |  | | 16 | 压力表开关 | KF-L8/20E |  | 2 | 只 |  | | 17 | 可控硅 | KPX-2600-30 CRRC | 裙边直径110mm，小头63mm，厚度 28mm，门极引线L=700mm | 12 | 只 |  | | 18 | 开关量采集盒 | HLKG-1 |  | 2 | 只 |  | | 19 | 编码器联轴器 | 配JDB-1214-E-DP-Z |  | 4 | 只 |  | | 20 | 电磁阀 | 955505 | 24V | 10 | 台 |  | | 21 | 电磁阀 | BM520D | DC24V | 20 | 台 |  | | 22 | 电磁阀 | BM520 | DC24V | 50 | 台 |  | | 23 | 整流模块 | MDK200A-16 | 1600V，200A | 6 | 只 |  | | 24 | 驱动板 | DIH-D-003 |  | 2 | 块 |  | | 25 | IGBT模块 | FF600R12KE4 |  | 12 | 块 |  | | 26 | 电源 | XD-DD6005/20S |  | 1 | 块 |  | | 27 | 电路板(CPU) | DXC |  | 1 | 块 |  | | 28 | 电路板(用户板) | DDL |  | 3 | 块 |  | | 29 | IGBT组件 | MKSH600 |  | 3 | 套 |  | | 30 | 背板 | DMBS |  | 1 | 块 |  | | 31 | 直流调速传动装置 | 6RA7013-6DV62-Z=K00+K01+K11+G95（改制型） | 改制：3000A/440V 励磁：50A | 2 | 台 |  | | 32 | 充电电池 | 18V-8.0Ah |  | 6 | 块 |  | | 33 | 施耐德变频器 | ATV630C13N4 | 132KW | 1 | 台 |  | | 34 | 双温双控热熔器 | 20-80mm | 功率1500W,电压220V | 1 | 台 |  | | 35 | 隔爆型阀门电动装置 | Z20-36BS |  | 2 | 套 |  | | 36 | 隔爆型阀门电动装置 | Z15-36BS |  | 2 | 套 |  | | 37 | 微电脑控制器 | SULLAIR(中文) | 中文控制面板，需现场调试服务、485通讯服务 | 1 | 套 |  | | 38 | 全自动电脑心肺复苏模拟人 | BIX/CPR480 | 包括模拟人及心肺复苏显示器，打印和显示一体化 | 1 | 套 |  | | 39 | 振动传感器 | HRZK-KD42-21P25 |  | 6 | 件 |  | | 40 | 减荷电磁阀 |  |  | 4 | 件 |  | | 41 | 全自动电脑心肺复苏模拟人 | BIX/CPR480 | 包括模拟人及心肺复苏显示器，打印和显示一体化 | 1 | 套 |  | | 42 | PLC控制器（含程序） | 配CC3-2大力电工降补固态软启动装置 | S7-200系列 | 1 | 只 |  | | 43 | 克拉克控制阀 | SW3-QC-50 | 软水制备能力50m³/h,安装方式：侧装 | 1 | 套 | 厂家安装调试 | | 44 | 游离和总氯分析仪的DPD化合物 | 配CL17分析仪 | 配CL17分析仪,Cat.2297255-CN 24g | 2 | 瓶 |  | | 45 | CL17分析仪余氯缓冲溶液 | 配CL17分析仪 | 配CL17分析仪,Cat.2314111-CN 473ml | 2 | 瓶 |  | | 46 | 余氯指示剂溶液 | 配CL17分析仪 | 配CL17分析仪,Cat.2314011-CN 473ml | 2 | 瓶 |  | | 47 | 压缩机排气温度保护器 | 103YK019 | 配冷干机使用（RSLS-1200Z/PD）,出厂编号：PDS-1200-003-0002,使用，原厂家杭州日盛净化设备有限公司。 | 5 | 只 |  | | 48 | 正压式空气呼吸器 | KL99 |  | 11 | 台 |  | | 49 | 沉液位变送器 | CY2088G9B1 | 0-50kPa | 10 | 台 |  | | 50 | 压力变送器 | WJ3051GP8S22M3B1C11 | 0-2.5MPa | 2 | 台 |  | | 51 | 颗粒物浓度检测仪 | MODEL 2030 | 量程：0-60mg/m³, 零点漂移:±2%F.S./24 h 量程漂移:±2%F.S./24 h示值误差:±2%F.S.,响应时间:≤ 10 S, DC24V±10%/0.3A | 2 | 台 |  | | 52 | 多功能便携式校验仪 | JY842 |  | 1 | 台 |  | | 53 | 轴向位移前置器 | WT0112-A50-B00-C00 |  | 2 | 只 |  | | 54 | 轴位移探头 | WT0110-A00-B00-C05-D10 |  | 2 | 只 |  | | 55 | 延长电缆 | WT0181-A40-B00 |  | 2 | 只 |  | | 56 | 电子排水阀 | RPT-16A-DN25 | 带定时器、线圈 | 6 | 套 |  | | 57 | 烟尘仪 | MODEL2030 |  | 3 | 台 |  | | 58 | 烟气配电箱 | ZL-PD |  | 6 | 台 |  | | 59 | 微差压变送器 | 3051CD0A02A1AH2L4M5BAK8HR5 |  | 5 | 台 |  | | 60 | 电子执行器 | KCYB-Q20-BS |  | 2 | 台 |  | | 61 | 测速仪 | KH-140S |  | 2 | 台 |  | | 62 | 一体式电涡流传感器 | KH-441S |  | 2 | 支 |  | | 63 | 数采仪 | K37 |  | 2 | 台 |  | | 64 | 振动传感器 | HRZK-KD42-21P25 |  | 10 | 件 |  | | 65 | 电磁阀 | K25D-25 | DC24V | 20 | 件 |  | | 66 | 电磁流量计信号转换器主板 |  | 配IFC100一体型 KROHNE | 5 | 块 |  | | 67 | 遥控器 | F24-12S | AC380V | 4 | 只 |  | | 68 | 粉碎机 | KF-1 |  | 3 | 个 |  | | 69 | 破碎机抽屉 | 破碎机专用配件 | 长：400mm；宽340mm；底部高：107mm；顶部高：190mm；厚度：1.5mm；拉手采用常规五金件。 | 6 | 件 |  | | 70 | 油泵 | A5-60T/YB |  | 2 | 套 |  | | 71 | 水泵 | CMI1-3 |  | 1 | 台 |  | | 72 | 金属过滤网 | 778-596 |  | 3 | 只 | 美国进口CS600型红外碳硫仪大修配件（包安装） | | 73 | PVC环(仪表用) |  | 丹东 | 10000 | 只 |  | | 74 | 制样钵 |  | Φ180配KF-1型制样机，(碳化钨) | 1 | 只 |  | | 75 | 不锈钢二分器 |  | 分样粒度≤13,格槽个数16，格槽宽度32.5，密封式 | 1 | 台 |  | | 76 | 哈氏可磨性指数测定仪 | TJKM-60 |  | 1 | 台 |  | | 77 | 刚玉坩埚/挥发份 | 配友欣工业分析仪YX-GYFX7705 |  | 100 | 个 |  | | 78 | 反应容器 | 3L |  | 3 | 只 |  | | 79 | PVC环(仪表用) |  | 丹东 | 20000 | 只 |  | | 80 | 破碎机抽屉 | 破碎机专用配件 | 长：400mm；宽340mm；底部高：107mm；顶部高：190mm；厚度：1.5mm；拉手采用常规五金件。 | 6 | 件 |  | | 81 | 玻璃PH复合电极 | T960全自动滴定仪使用 6501 |  | 2 | 根 |  | | 82 | 电磁光感显控仪 | DCF-3A-DN-B6 | 工作压力:2.5MPa,电源电压：36V,介质温度：≦300℃，管径：DN25，电磁光感显控仪刻度： 0-1500mm . | 3 | 件 |  | | 83 | 24V电磁阀 | SY7120-5DZ-02 | 厂家：SMC | 2 | 只 |  | | 84 | 减压阀 | AW20-02BG-C-A | 厂家：SMC | 2 | 只 |  | | 85 | 减压阀 | AW20-02B-2-A | 厂家：SMC | 2 | 只 |  | | 86 | 多功能控制阀 | F63P3,电源：DC12V,1.5A | 原厂家：温州市润新机械制造有限公司 | 1 | 台 |  | | 87 | 振动探头 | 22677751 |  | 2 | 件 |  | | 88 | 小键盘 |  | 配微机控制电液伺服万能试验机SHT5305 | 2 | 只 |  | | 89 | 整流装置 | KSZL-020A | 输入：220VAC，输出：99VDC | 10 | 只 |  | | 90 | 火焰检测器 |  |  | 2 | 件 |  | | 91 | 炉头铁刷 | HCS-140型红外碳硫仪专用 |  | 40 | 件 |  | | 92 | 炉头铜刷 | HCS-140型红外碳硫仪专用 |  | 30 | 只 |  | | 93 | 数字分油总成 | RDZC-BX-4 |  | 2 | 套 |  | | 94 | 流量检测器阀芯 | RDLK-F3M |  | 20 | 件 |  | | 95 | 流量检测器 | 012413RD |  | 2 | 套 |  | | 96 | 流量检测器探头 | 0124JC-T |  | 10 | 件 |  | |