**萍乡萍钢安源钢铁有限公司**

**冶金阀门采购项目招标公告**

（业务编号：ZB/SC2022-VS289）

萍乡萍钢安源钢铁有限公司拟对以下项目进行公开招标，欢迎符合招标条件的单位踊跃参与投标。

一、招标项目概况

项目名称：冶金阀门采购。

技术要求：按最新国家标准执行，满足现场使用及互换性要求。

报名截止时间：2022年10月27日。

招标时间：2022年11月上旬（具体以招标说明书为准）。

二、招标范围：详见招标清单。

三、资质要求

（一）投标人具有独立法人资格，能独立承担民事责任能力，有良好信誉、业绩和经济实力，并具有较强售后服务能力的投标单位。

（二）资质要求：具有独立法人资格或其他组织的生产厂家或中间商（成立一年以上）。

（三）相关业绩：提供相关产品在钢铁企业的业绩。

四、报名方式及提交材料要求

（一）报名方式：以纸质版报名材料提交至招标单位或以电子邮件的方式将报名材料发送至agqhb@pxsteel.com邮箱，发邮件时请注明主题名称：XX公司报名萍乡萍钢安源钢铁有限公司冶金阀门采购项目投标材料。网上报名如不按此要求发送邮件，由此导致邮件遗失，招标单位不负任何责任。

（二）报名所需相关材料

1.最新年检有效的企业资质证书、营业执照。

2.法定代表人资格证明书、法人代表授权委托书（如法定代表人参加投标则无需提供）、法定代表人及代理人身份证复印件和承诺书。

3.企业介绍和业绩材料（合同复印件）。

4.联系人及手机号码、电子邮箱。

5.投标单位开票信息。

6.提供相关产品在钢铁企业的业绩。

上述资料需加盖报名单位公章。

（三）招标单位对意向投标单位提交的报名材料进行审查，资格审查完成后，招标单位向初审合格单位发送《招标文件》（邀请函、说明书）。

（四）初审合格的投标单位按《招标文件》（邀请函、说明书）要求的时间以银行转账方式交纳相应招标报名费200元（不退）和投标保证金2万元（银行转账时注明投标项目名称）。中标单位的投标保证金自动转为履约保证金，履约保证金按中标金额的5%收取，多退少补，未中标单位的投标保证金在宣标后15个工作日内一次性返还（无息）。

五、招标单位信息

招标单位：萍乡萍钢安源钢铁有限公司

地址：萍乡经济开发区高新技术工业园东区

邮编：337000

联系人：袁工18870593980

电子邮件：[agqhb@pxsteel.com](mailto:agqhb@pxsteel.com)

网址：www.pxsteel.com

开户银行：中国建设银行股份有限公司萍乡湘东支行

账号：36001752010052504776

监督电话：0799－6356116

萍乡萍钢安源钢铁有限公司

2022年10月20日

**法定代表人资格证明书**

**萍乡萍钢安源钢铁有限公司：**

姓名：\_\_\_\_\_\_\_\_，身份证号：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_，在我公司职务：\_\_\_\_\_\_\_，系\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_的法定代表人，代表我公司参加贵公司组织的冶金阀门采购（业务编号：ZB/SC2022-VS289）项目招标活动，签署该招标项目的投标文件、进行合同谈判、签署合同和处理与之有关的一切事务。

特此证明

投标人：(签字、盖章)

日期：2022年10月21日

法人身份证（正、反面）：

**[法人代表](http://www.so.com/s?q=%E6%B3%95%E4%BA%BA%E4%BB%A3%E8%A1%A8&ie=utf-8&src=wenda_link" \t "_blank)授权书**

**萍乡萍钢安源钢铁有限公司**：

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_是中华人民共和国合法企业，法定地址：\_\_\_\_\_\_（地址需与营业执照地址一致）\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_。

法定代表人\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_特授权\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_代表我公司全权办理针对贵公司冶金阀门采购（业务编号：ZB/SC2022-VS289）招标活动的投标、谈判、签约等具体工作，并签署全部的有关文件、协议及合同。

我公司对被授权人的签名负全部责任，本授权书有效期：\_\_2022\_年\_10月\_21\_日至\_2023\_年\_10\_月\_20\_日。

在撤销授权的书面通知之前，本授权书一直有效。被授权人签署的所有文件（在授权书有效期内签署的）不因授权的撤销而失效。

被授权人签字：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_授权人(签章)：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

[身份证号](http://www.so.com/s?q=%E8%BA%AB%E4%BB%BD%E8%AF%81%E5%8F%B7&ie=utf-8&src=wenda_link" \t "_blank)：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ [身份证号](http://www.so.com/s?q=%E8%BA%AB%E4%BB%BD%E8%AF%81%E5%8F%B7&ie=utf-8&src=wenda_link" \t "_blank)：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

职务：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_ 职务：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_

电话：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_ 电话：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_

单位名称： (公章)

签署时间：2022年10月21日

被授权人身份证（正、反面）： 授权人身份证（正、反面）：

**承 诺 书**

**萍乡萍钢安源钢铁有限公司：**

我司自愿参与贵司冶金阀门采购（业务编号：ZB/SC2022-VS289）项目的投标，现承诺如下：

一、我司将遵循公平、公正、公开及诚实信用的原则参加本项目投标，理解并接受贵公司的开标、评标、定标等相关规定。

二、我司按本项目招标公告要求提供的所有法人资料及有关材料均真实有效、合法持有，不存在失效、虚假的情况。

三、严格遵守贵司的有关规定，投标中不围标、不串标、不泄标，以及不排挤其他投标人参与公平竞争。

四、在本项目投标有效期之内不撤回投标，中标后在贵司规定的期限内签订合同，全面履行合同义务。

若违反上述承诺内容，我司自愿接受贵司处理（如：取消投标中标资格、没收[投标或履约保证金](http://zhidao.baidu.com/search?word=%E6%8A%95%E6%A0%87%E4%BF%9D%E8%AF%81%E9%87%91&fr=qb_search_exp&ie=utf8" \t "_blank)），并承担由此造成贵司的经济损失赔偿及法律责任。

承诺单位（公章）：

法定代表人或

委托代理人（**签名**）：

日期： 2022年10月21日

招标清单

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 物资名称 | 型号 | 数量 | 单位 | 参数 |
| 1 | 电动调节蝶阀 | TD943H-2.5C DN800 | 1 | 套 | 介质：煤气，防爆电装。阀体长;235mm；温度大于300° |
| 2 | 电动调节蝶阀 | D944P-2.5-DN600 PN0.25MPa | 1 | 套 | PN0.25MPa,煤气使用，适用温度：≤200℃，配智能一体化电动装置，EXrAB8E40+QS125R-150/WHZ |
| 3 | 电动调节蝶阀 | D941H-1-DN600 | 1 | 套 | 0.1MPa ,煤气使用， 适用温度：≤300℃，配智能一体化电动装置，EXrAB5E20+QS85-75/WHZ |
| 4 | 电动调节蝶阀 | D944P-2.5-DN300 | 1 | 套 | PN0.25MPa,煤气使用， 适用温度：≤100℃，配智能一体化电动装置，EXrAB5E20+QS85-75/WHZ |
| 5 | 液动旁通快开调节阀 | D743H-6C-DN600 | 2 | 套 | 需带油缸及传感器整套（不需要蓄能液压站）快开时间≤1s，组装成套,油缸型号80/40-300。宽270mm,法兰20孔，孔间距110mm |
| 6 | 液动旁通快开调节阀 | D743H-6C-DN600 | 2 | 套 | 需带油缸及传感器整套（不需要蓄能液压站）快开时间≤1s，组装成套,油缸型号80/56-300。宽270mm,法兰20孔，孔间距110mm |
| 7 | 防爆电动蝶阀 | D943H-2.5C-DN1200 | 1 | 台 | 介质高炉煤气用，带电控箱 |
| 8 | 防爆电动插板阀 | F942X-2.5-DN1200 | 1 | 台 | 介质高炉煤气用，带电控箱。走板式 |
| 9 | 防爆电动碟阀 | D943X-2.5C-DN800 | 2 | 件 | 含防爆控制箱及金属密封垫、法兰、紧固件 |
| 10 | 气动快切阀 | KD644P-0.5 DN700 | 3 | 件 | DN700；0.5Mpa；材质：Q235B；长度L：292mm；孔数：24\*26；孔中心距：810mm；启闭时间≤3s；气动装置参数：型号：BW20\*2；0.4-0.7MPa；转角0-90°原厂家：浙江中特。班组有图纸 |
| 11 | 空气切断阀 | LD748H-6C DN600 | 1 | 套 | 阀门厚度要求260mm，佩戴油缸 |
| 12 | 电动插板阀 | F941X-1.5 2400\*1600 | 1 | 件 | 介质：烧结烟气。温度150 |