**萍乡萍钢安源钢铁有限公司**

**（**铁水包浇注料、钢包盖板浇注料**采购）**

**项目招标公告**

（业务编号：ZB/SC2024-BS019）

萍乡萍钢安源钢铁有限公司拟对以下项目进行公开招标，欢迎符合招标条件的单位踊跃参与投标。

一、招标项目概况

项目名称：铁水包浇注料、钢包盖板浇注料采购

技术要求：详见附件4

报名截止时间：2024年2月25日

招标时间：2024年3月上旬（具体以招标说明书为准）

1. 招标范围

预计铁水包浇注料900吨、钢包盖板浇注料450吨（以需方两年实际用量为准）。

三、资质要求

（一）具有独立法人资格或其他组织的生产商

（二）公司成立五年以上

四、报名方式及提交材料要求

（一）报名方式：以纸质版报名材料提交至招标单位或以电子邮件的方式将报名材料发送至agqhb@pxsteel.com邮箱，发邮件时请注明主题名称：××公司报名萍乡萍钢安源钢铁有限公司铁水包浇注料、钢包盖板浇注料采购项目投标材料。网上报名如不按此要求发送邮件，由此导致邮件遗失，招标单位不负任何责任。

（二）报名所需相关材料

1.最新年检有效的企业资质证书、营业执照和开户行许可证或基本存款账户信息（复印件）。

2.法定代表人资格证明书（见附件1）、法人代表授权书（如法定代表人参加投标则无需提供）、法人代表及代理人身份证复印件（见附件2）和承诺书（见附件3）。

3.企业介绍和业绩材料（合同复印件或其他证明资料）。

4.联系人及手机号码、电子邮箱及公司座机号码。

5.投标单位开票信息。

上述资料需加盖报名单位公章。

（三）招标单位对意向投标单位提交的报名材料进行审查，资格审查完成后，招标单位向初审合格单位发送《招标文件》（邀请函、说明书）。

（四）初审合格的投标单位按《招标文件》（邀请函、说明书）要求的时间以银行转账方式交纳相应招标报名费500元（不退）和投标保证金80000元（银行转账时注明投标项目名称）。中标单位的投标保证金自动转为履约保证金，履约保证金按中标金额的5%收取，多退少补，未中标单位的投标保证金在宣标后15个工作日内一次性返还（无息）。

五、招标单位信息

招标单位：萍乡萍钢安源钢铁有限公司

地址：萍乡经济开发区高新技术工业园东区

邮编：337000

联系人：刘先生 18870993600 蔡先生18870598169

电子邮件：[agqhb@pxsteel.com](mailto:agqhb@pxsteel.com)

网址：www.pxsteel.com

开户银行：中国建设银行股份有限公司萍乡湘东支行

账号：36001752010052504776

监督电话：0799－6356116

附件：1.法定代表人资格证明书

2.法人代表授权书

3.承诺书

4.技术要求

萍乡萍钢安源钢铁有限公司

2024年2月19日

**附件1**

**法定代表人资格证明书**

**萍乡萍钢安源钢铁有限公司：**

姓名： ，身份证号： ，在我公司职务： ，系 的法定代表人，代表我公司参加贵公司组织的铁水包浇注料、钢包盖板浇注料采购招标（业务编号：ZB/SC2024-BS019）项目招标活动，签署该招标项目的投标文件、进行合同谈判、签署合同和处理与之有关的一切事务。

特此证明

投标人：(盖章)

日期： 年 月 日

**附件2**

.[**法人代表**](http://www.so.com/s?q=%E6%B3%95%E4%BA%BA%E4%BB%A3%E8%A1%A8&ie=utf-8&src=wenda_link)**授权书**

**萍乡萍钢安源钢铁有限公司**：

是中华人民共和国合法企业，法定地址： 。

法定代表人 特授权 代表我公司全权办理针对贵公司铁水包浇注料、钢包盖板浇注料采购招标（业务编号：ZB/SC2024-BS019）活动的投标、谈判、签约等具体工作，并签署全部的有关文件、协议及合同。

我公司对被授权人签署的上述文件负全部责任，本授权书有效期： 年 月 日至 年 月 日。

在撤销授权的书面通知之前，本授权书一直有效。被授权人签署的所有文件（在授权书有效期内签署的）不因授权的撤销而失效。

被授权人签字： 授权人（签章或签字）：

[身份证号](http://www.so.com/s?q=%E8%BA%AB%E4%BB%BD%E8%AF%81%E5%8F%B7&ie=utf-8&src=wenda_link)： [身份证号](http://www.so.com/s?q=%E8%BA%AB%E4%BB%BD%E8%AF%81%E5%8F%B7&ie=utf-8&src=wenda_link)：

职务： 职务：

电话： 电话：

单位名称：（公章）

签署日期：

被授权人身份证（正、反面）：授权人身份证（正、反面）：

**附件3**

承诺书

**萍乡萍钢安源钢铁有限公司：**

我司自愿参与贵司铁水包浇注料、钢包盖板浇注料采购（业务编号：ZB/SC2024-BS019）招标项目的投标，现承诺如下：

一、我司将遵循公平、公正、公开及诚实信用的原则参加本项目投标，理解并接受贵公司的开标、评标、定标等相关规定。

二、我司按本项目招标公告要求提供的所有法人资料及有关材料均真实有效、合法持有，不存在失效、虚假的情况。

三、严格遵守贵司的有关规定，投标中不围标、不串标、不泄标，以及不排挤其他投标人参与公平竞争。

四、在本项目投标有效期之内不撤回投标，中标后在贵司规定的期限内签订合同，全面履行合同义务。

若违反上述承诺内容，我司自愿接受贵司处理（如：取消投标中标资格、没收[投标或履约保证金](http://zhidao.baidu.com/search?word=%E6%8A%95%E6%A0%87%E4%BF%9D%E8%AF%81%E9%87%91&fr=qb_search_exp&ie=utf8" \t "_blank)），并承担由此造成贵司的经济损失赔偿及法律责任。

**承诺单位（公章）：**

**法定代表人或**

**委托代理人（签名）：**

**日 期： 年 月 日**

**附件4**

技术要求

一、铁水包浇注料质量技术标准（要求）：

1.理化指标要求：Al203≥70％，SiC＋C≥8％，理化指标仅供参考，按使用效果结算。

2.使用寿命（一次性）≥3000炉，按合同价结算。2800≤使用寿命（一次性）＜3000炉按合同价80％结算，使用寿命小于2800炉不予结算。

3.凡出现与该浇注料有关的工艺或安全事故，每次扣款5000元。造成设备、人员损失按事故分析会裁定考核。

4.因平均包龄结算周期较长，满足3000炉使用要求后，由炼钢厂开具使用证明结算。

5.浇注料如用于返修铁包口、除尘罩（不影响基础包龄炉数累加）等情况时，则不计使用炉数，按需方炼钢厂出具的使用效果证明进行结算。

6.因炼钢厂自身原因（如停电、停产、低温、包口损坏等）导致未达包龄，不予考核按正常使用效果结算。

二、钢包盖板浇注料质量技术标准（要求）：

理化指标要求：Al2O3≥55%，体积密度≥2.4g/cm³(110℃×24h)，抗折强度≥5MPa（110℃×24h）、≥8MPa（1450℃×3h），耐压强度≥40MPa（110℃×24h）、≥60MPa（1450℃×3h），线变化率±1%(1450℃×3h)，以理化指标作为结算依据，以上理化指标每低0.01%（不足0.01%按照0.01%计算），单价扣0.05%。