**萍乡萍钢安源钢铁有限公司**

**（冷却塔填料、斜管填料等采购）项目**

**招标公告**

（业务编号：ZB/SC2023-CS091）

萍乡萍钢安源钢铁有限公司拟对以下项目进行公开招标，欢迎符合招标条件的单位踊跃参与投标。

一、招标项目概况

项目名称：冷却塔填料、斜管填料等采购

技术要求：详见附件4

报名截止时间：2023年3月29日

招标时间：2023年4月下旬（具体以招标说明书为准）

1. 招标范围：详见附件5
2. 资质要求

具有独立法人资格或其他组织的生产商

四、报名方式及提交材料要求

（一）报名方式：以纸质版报名材料提交至招标单位或以电子邮件的方式将报名材料发送至agqhb@pxsteel.com邮箱，发邮件时请注明主题名称：××公司报名萍乡萍钢安源钢铁有限公司冷却塔填料、斜管填料等采购项目投标材料。网上报名如不按此要求发送邮件，由此导致邮件遗失，招标单位不负任何责任。

（二）报名所需相关材料

1.最新年检有效的企业资质证书、营业执照和开户行许可证或基本存款账户信息（复印件）。

2.法定代表人资格证明书（见附件1）、法人代表授权书（如法定代表人参加投标则无需提供）、法人代表及代理人身份证复印件（见附件2）和承诺书（见附件3）。

3.企业介绍和业绩材料（合同复印件或其他证明资料）。

4.联系人及手机号码、电子邮箱及公司座机号码。

5.投标单位开票信息。

上述资料需加盖报名单位公章。

（三）招标单位对意向投标单位提交的报名材料进行审查，资格审查完成后，招标单位向初审合格单位发送《招标文件》（邀请函、说明书）。

（四）初审合格的投标单位按《招标文件》（邀请函、说明书）要求的时间以银行转账方式交纳相应招标报名费500元（不退）和投标保证金60000元（银行转账时注明投标项目名称）。中标单位的投标保证金自动转为履约保证金，履约保证金按中标金额的5%收取，多退少补，未中标单位的投标保证金在宣标后15个工作日内一次性返还（无息）。

五、招标单位信息

招标单位：萍乡萍钢安源钢铁有限公司

地址：萍乡经济开发区高新技术工业园东区

邮编：337000

联系人：谢先生 18870992876

电子邮件：agqhb@pxsteel.com

网址：www.pxsteel.com

开户银行：中国建设银行股份有限公司萍乡湘东支行

账号：36001752010052504776

监督电话：0799－6356116

附件：1.法定代表人资格证明书

 2.法人代表授权书

 3.承诺书

 4.技术要求

 5.招标范围

 萍乡萍钢安源钢铁有限公司

 2023年3月22日

**附件1**

**法定代表人资格证明书**

**萍乡萍钢安源钢铁有限公司：**

姓名： ，身份证号： ，在我公司职务： ，系 的法定代表人，代表我公司参加贵公司组织的冷却塔填料、斜管填料等采购

招标（业务编号：ZB/SC2023-CS091）项目招标活动，签署该招标项目的投标文件、进行合同谈判、签署合同和处理与之有关的一切事务。

特此证明

 投标人：(盖章)

 日期：\_\_\_\_年\_\_月\_\_日

**附件2**

.**[法人代表](http://www.so.com/s?q=%E6%B3%95%E4%BA%BA%E4%BB%A3%E8%A1%A8&ie=utf-8&src=wenda_link" \t "_blank)授权书**

**萍乡萍钢安源钢铁有限公司**：

 是中华人民共和国合法企业，法定地址： 。

法定代表人 特授权 代表我公司全权办理针对贵公司冷却塔填料、斜管填料等采购（业务编号：ZB/SC2023-CS091）活动的投标、谈判、签约等具体工作，并签署全部的有关文件、协议及合同。

我公司对被授权人签署的上述文件负全部责任，本授权书有效期： 年 月 日至 年 月 日。

在撤销授权的书面通知之前，本授权书一直有效。被授权人签署的所有文件（在授权书有效期内签署的）不因授权的撤销而失效。

被授权人签字： 授权人（签章或签字）：

[身份证号](http://www.so.com/s?q=%E8%BA%AB%E4%BB%BD%E8%AF%81%E5%8F%B7&ie=utf-8&src=wenda_link" \t "_blank)： [身份证号](http://www.so.com/s?q=%E8%BA%AB%E4%BB%BD%E8%AF%81%E5%8F%B7&ie=utf-8&src=wenda_link" \t "_blank)：

职务： 职务：

电话： 电话：

 单位名称：（公章）

 签署日期：

被授权人身份证（正、反面）：授权人身份证（正、反面）：

**附件3**

承诺书

**萍乡萍钢安源钢铁有限公司：**

我司自愿参与贵司冷却塔填料、斜管填料等采购（业务编号：ZB/SC2023-CS091）招标项目的投标，现承诺如下：

一、我司将遵循公平、公正、公开及诚实信用的原则参加本项目投标，理解并接受贵公司的开标、评标、定标等相关规定。

二、我司按本项目招标公告要求提供的所有法人资料及有关材料均真实有效、合法持有，不存在失效、虚假的情况。

三、严格遵守贵司的有关规定，投标中不围标、不串标、不泄标，以及不排挤其他投标人参与公平竞争。

四、在本项目投标有效期之内不撤回投标，中标后在贵司规定的期限内签订合同，全面履行合同义务。

若违反上述承诺内容，我司自愿接受贵司处理（如：取消投标中标资格、没收[投标或履约保证金](http://zhidao.baidu.com/search?word=%E6%8A%95%E6%A0%87%E4%BF%9D%E8%AF%81%E9%87%91&fr=qb_search_exp&ie=utf8" \t "_blank)），并承担由此造成贵司的经济损失赔偿及法律责任。

**承诺单位（公章）：**

**法定代表人或**

**委托代理人（签名）：**

**日 期： 年 月 日**

**附件4**

技术要求

一、要求进水温度55℃不软化变形，质保期两年以上，在使用过程中填料无倒伏、坍塌、变形；否则，供方免费负责维修，若因产品内聚集大量污泥造成倒塌则与供方无关。

二、供应商负责对旧产品的拆除和倒运回收，新产品按要求进行安装，要求安装平整，组合块可承受≥250N/㎡的承重，还应承受拆装人员的荷重。斜板镀塑布需配套含304不锈钢挂钩，ABS材质斜垫等附件在内，每块镀塑布需配：10只304不锈钢挂钩和ABS材质斜垫10个。

三、要求水处理填料在使用过程中质量稳定，运行情况良好。

四、施工安装需按使用单位检修周期进行。

五、外形尺寸仅供参考，以使用单位申报的实际尺寸及块数，按实际送货的平方米或立方米进行结算。

六、使用半年后按需方生产单位出具的使用效果证明进行结算。

七、质保期两年内如供方产品出现质量问题，则供方需免费进行更换处理，如供方产品出现质量问题且未及时更换，需方有权扣除其质保金及冻结其货款。

**附件5**

招标范围

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 物资名称 | 型号 | 计量单位 | 计划数量 |
| 1 | 冷却塔填料 | 材质：PP | m³ | 1000 |
| 2 | 高效沉淀器球形填料 | φ200，材质：PP | 个 | 5000 |
| 3 | 蜂窝斜管填料 | φ35，厚0.6㎜（填料尺寸1米\*1米），材质:乙丙共聚　 | m³ | 800 |
| 4 | 蜂窝斜管填料 | φ50，厚0.8mm，材质：乙丙共聚 | ㎡ | 1800 |
| 5 | 蜂窝斜管填料 | φ50，厚1.0mm，材质：乙丙共聚 | ㎡ | 1500 |
| 6 | 收水器 | SJ-160-45，材质:PVC | ㎡ | 2500 |
| 7 | 冷却塔填料 | 650\*650\*30，材质:PP | m³ | 1200 |
| 8 | 圆塔填料卷 | 高250mm | m³ | 300 |
| 9 | 斜板沉淀池斜板（镀塑布） | 4820\*1350mm,材质镀塑，厚度0.3mm | 块 | 480 |