**萍乡萍钢安源钢铁有限公司**

**全覆盖无死角视频监控系统采购招标公告**

（业务编号：ZB/SC2024-RG040）

萍乡萍钢安源钢铁有限公司拟对以下项目进行公开招标，欢迎符合招标条件的单位踊跃参与投标。

一、招标项目概况

项目名称：全覆盖无死角视频监控系统采购。

技术要求：

（一）48盘位双控网络存储设备，8TB硬盘，IPSAN接入许可，700W电源模块，铅酸电池模块因公司监控平台为宇视科技，为保证器材间的兼容性和稳定性，需采用宇视品牌。

（二）48盘位双控网络存储设备，8TB硬盘，IPSAN接入许可，700W电源模块，铅酸电池模块要求投标方提供原厂授权，原厂售后服务承诺函及原厂指导安装调试。

（三）投标方提供的存储主机及硬盘设备需与我公司正在使用的宇视监控平台兼容。

报名截止时间：2024年2月28日。

招标时间：2024年3月中旬（具体以招标说明书为准）。

二、招标范围：详见招标清单。

三、资质要求

具有独立法人资格或其他组织的生产厂家或中间商（成立5年及以上）。

四、报名方式及提交材料要求

（一）报名方式：以纸质版报名材料提交至招标单位或以电子邮件的方式将报名材料发送至agqhb@pxsteel.com邮箱，发邮件时请注明主题名称：XX公司报名萍乡萍钢安源钢铁有限公司全覆盖无死角视频监控系统采购项目投标材料。网上报名如不按此要求发送邮件，由此导致邮件遗失，招标单位不负任何责任。

（二）报名所需相关材料

1.最新年检有效的企业资质证书、营业执照。

2.法定代表人资格证明书（见附件1）、法人代表授权委托书（如法定代表人参加投标则无需提供）、法人代表及代理人身份证复印件（见附件2）和承诺书（见附件3）。

3.开票资料。

上述资料需加盖报名单位公章。

（三）招标单位对意向投标单位提交的报名材料进行审查，资格审查完成后，招标单位向初审合格单位发送《招标文件》（邀请函、说明书）。

（四）初审合格的投标单位按《招标文件》（邀请函、说明书）要求的时间以银行转账方式交纳相应招标报名费200元（不退）和投标保证金15000元（银行转账时注明投标项目名称）。中标单位的投标保证金自动转为履约保证金，履约保证金按中标金额的10%收取，多退少补，未中标单位的投标保证金在宣标后15个工作日内一次性返还（无息）。

五、招标单位信息

招标单位：萍乡萍钢安源钢铁有限公司

地址：萍乡经济开发区高新技术工业园东区

邮编：337000

联系人：彭工18870993466

电子邮件：[agqhb@pxsteel.com](mailto:agqhb@pxsteel.com)

网址：www.pxsteel.com

开户银行：中国建设银行股份有限公司萍乡湘东支行

账号：36001752010052504776

监督电话：0799－6356116

萍乡萍钢安源钢铁有限公司

2024年2月21日

附件1

**法定代表人资格证明书**

萍乡萍钢安源钢铁有限公司：

姓名： ，身份证号： ，在我公司职务： ，系 的法定代表人，代表我公司参加贵公司组织的全覆盖无死角视频监控系统采购项目招（议）标活动（业务编号：ZB/SC2024-RG040），签署该招（议）标项目的投标文件、进行合同谈判、签署合同和处理与之有关的一切事务。特此证明

投标人：

（盖章）日期： 2024年2月21日

附件2

[**法人代表**](http://www.so.com/s?q=%E6%B3%95%E4%BA%BA%E4%BB%A3%E8%A1%A8&ie=utf-8&src=wenda_link)**授权书**

**萍乡萍钢安源钢铁有限公司**：

是中华人民共和国合法企业，法定地址：

法定代表人 特授权 代表我公司全权办理针对贵公司报名全覆盖无死角视频监控系统采购项目招标活动（业务编号：ZB/SC2024-RG040）的投标、谈判、签约等具体工作，并签署全部的有关文件、协议及合同。

我公司对被授权人签署的上述文件负全部责任，本授权书有效期：2024年2月21日至2024年12月31日。

在撤销授权的书面通知之前，本授权书一直有效。被授权人签署的所有文件（在授权书有效期内签署的）不因授权的撤销而失效。

被授权人签字： 授权人（签章或签字）：

[身份证号](http://www.so.com/s?q=%E8%BA%AB%E4%BB%BD%E8%AF%81%E5%8F%B7&ie=utf-8&src=wenda_link)： [身份证号](http://www.so.com/s?q=%E8%BA%AB%E4%BB%BD%E8%AF%81%E5%8F%B7&ie=utf-8&src=wenda_link)：

职务：业务经理 职务：总经理

电话： 电话：

单位名称：（公章）

签署日期：2024-2-21

附件3

**承诺书**

**萍乡萍钢安源钢铁有限公司：**

我司自愿参与全覆盖无死角视频监控系统采购项目（业务编号：ZB/SC2024-RG040）的投（议）标，现承诺如下：

一、我司将遵循公平、公正、公开及诚实信用的原则参加本项目投（议）标，理解并接受贵公司的开标、评标、定标等相关规定。

二、我司按本项目招（议）标公告要求提供的所有法人资料及有关材料均真实有效、合法持有，不存在失效、虚假的情况。

三、严格遵守贵司的有关规定，投（议）标中不围标、不串标、不泄标，以及不排挤其他投标人参与公平竞争。

四、在本项目投（议）标有效期之内不撤回投标，中标后在贵司规定的期限内签订合同，全面履行合同义务。

若违反上述承诺内容，我司自愿接受贵司处理（如：取消投标中标资格、没收[投标或履约保证金](http://zhidao.baidu.com/search?word=%E6%8A%95%E6%A0%87%E4%BF%9D%E8%AF%81%E9%87%91&fr=qb_search_exp&ie=utf8" \t "_blank)），并承担由此造成贵司的经济损失赔偿及法律责任。

承诺单位（公章）：

法定代表人或委托代理人（签名）：

日期： 2024年2月21日

**清单明细**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **设备名称** | **型号规格** | **参数** | **数量** | **单位** |
| 1 | 48盘位双控网络存储设备 | VX5248-V2 | 控制CPU:Intel 64位多核处理器，控制器个数:2个，单控制器内存:标配8GB（可扩展至64GB）单控制器 内存槽数:4网络接口:10个10/100/1000Mbps以太网接口（标配）4端口千兆以太网接口（选配）2端口万兆以太网接口（选配）/ 4端口万兆以太网接口（选配））PCI-E插槽:2HDMI接口:4串口:4个RS232 RJ45接口USB接口:4后端扩展接口:4个 4x12Gbps Mini SAS HD 接口磁盘通道数:48磁盘类型:SATA/SSD/SAS/NL-SASRAID功能:支持JBOD、RAID 0、1、10、5、6、50支持自动空白盘全局热备、专有热备多种热备方式协议支持:iSCSI、FC、NFS(V2、V3、V4)、CIFS/SMB、FTPIMOS性能:1024路2M块直存、102路回放GB/Onvif接入性能:768路2M流直存、76路回放启动内置VMS ONVIF/GB写入（带转发）:512路/2M | 2 | 台 |
| 2 | 8TB硬盘 | ND-HD8000V-A-D-N | 容量:8TB接口类型:SATA尺寸:3.5英寸硬盘类型:监控级转速:5400RPM缓存:不低于128MB | 96 | 块 |
| 3 | IPSAN接入许可 | LIS-Video Manager 3.0-SAN-1 | 视频管理服务软件-IPSAN接入许可-1台授权费用-基于IMOS平台 | 2 | 套 |
| 4 | 700W电源模块 | NI0M1DPS700 | 指示灯:正常: Green On待命: Green Blink不正常: Yellow On or Yellow Blink工作温度:5°C~35°C存储温度:-40~70°C交流输入 电压:90~264VAC交流输入 频率:50~60Hz交流输入 电流:≤4A@100VAC240V直流输入:支持 | 2 | 块 |
| 5 | 铅酸电池模块 | BAT-LA5800-NB | 电池类型:铅酸电池 电池容量:34W @ 15min-rate to 1.67V per cell @25℃ 工作温度:5°C~35°C | 4 | 块 |
| 6 | 12口终端盒 | 12口接入 | 满配12个SC耦合器含尾纤 | 12 | 只 |
| 7 | 交换机 | H3C S5500-52C-SI | 背板带宽240Gbps，包转发率132Mpps | 1 | 台 |
| 8 | 交换机 | H3C S5500V2-24P-SI | 双AC220V电源模块供电 | 3 | 台 |
| 9 | POE交换机 | RG-ES209GC-P/企业级交换机 | 8个千兆电口（POE/POE+) | 10 | 台 |