**招标公告**

 业务编号：ZB/SC2022-BS017

一、招标项目内容、技术要求、计划招标时间等

（一）招标项目名称：铁水包浇注料采购

（二）招标采购数量：400吨

（三）技术要求：

1.理化指标要求：Al203≥70％，SiC＋C≥8％，理化指标仅供参考，按使用效果结算。

2.使用寿命（一次性）≥3000炉，按合同价结算。2800≤使用寿命（一次性）＜3000炉按合同价80％结算，使用寿命小于2800炉不予结算。

3.凡出现与该浇注料有关的工艺或安全事故，每次扣款5000元。造成设备、人员损失按事故分析会裁定考核。

4.因平均包龄结算周期较长，满足3000炉使用要求后，由炼钢厂开具使用证明结算。

5.浇注料如用于返修钢包口、铁包口（不影响基础包龄炉数累加）、钢包盖板等情况时，则不计使用炉数，按需方炼钢厂出具的使用效果证明进行结算。

6.因炼钢厂自身原因（如停电、停产、低温、包口损坏等）导致未达包龄，不予考核按正常使用效果结算。

（四）计划招标时间：2022年2月下旬（具体以招标说明书为准）

（五）报名截止时间：2022年2月17日

（六）其他：无

二、对投标单位的资质要求：具有独立法人资格或其他组织的生产商。

三、拟签订合同主要条款

（一）交货结算方式：货到交货地点，经验收合格，根据需方使用效果结算证明，供方开具全额的13%增值税专用发票，需方收到发票经财务结算入账后以银行承兑汇票60天后向供方滚动付款，支付低于6个月承兑汇票或银行转账汇款时，按需方财务相关规定收取资金占用费，需方开具6%增值税普通发票，在供方货款中扣除。总价款的10%于合同期满双方无异议后支付（不计息）。

（二）交货必须附产品合格证，持入库凭证到萍乡萍钢安源钢铁有限公司湘东片或安源片物资仓库验收。

四、意向投标人提交的资格证明文件

（一）资质材料：

1.营业执照副本复印件、开户许可证复印件，如有生产许可证、体系认证证书、特种设备制造许可证等一并附上。

2.法定代表人和代理人身份证复印件及法定代表人授权委托书（授权书必须有法人章或签字及加盖公章）、承诺书。

3.企业介绍。

4.承担过类似项目的业绩及证明材料（合同复印件）。

5.投标单位开票信息。

上述资料需加盖报名单位公章。

1. 提交方式：发送邮件至agqhb@pxsteel.com，发邮件时请注明邮件主题名称：XXXX公司报名铁水包浇注料采购项目招标资质文件。网上报名如不按此要求发送邮件，招标方对邮件遗失所造成的后果不负任何责任。

五、投标方式

招标单位对意向投标单位提交的资质材料进行审查，向审查合格单位发出招标说明书，请接到招标说明书的单位按要求时间交纳相应投标保证金（34000元）、投标报名费（500元）等。中标单位的投标保证金自动转为履约保证金，履约保证金按标的金额的5%收取，多退少补。未中标单位的投标保证金在宣标后十五个工作日内一次性返还（无息）。开票信息如下：

账户名称：萍乡萍钢安源钢铁有限公司

开户行：中国建设银行股份有限公司萍乡湘东支行

账号：36001752010052504776

六、招标方信息

（一）招标单位名称：萍安钢铁设备材料公司

（二）招标项目业务负责人及联系方式：刘先生18870993600

（三）设备材料公司监督电话：李先生 0799-6356077

（四）审监法务部监督电话：王先生 0799-6356116

 萍乡萍钢安源钢铁有限公司

 公告时间：2022年2月10日